## Приложение №1.1 к Извещению

о проведении запроса предложений

## **Ведомость объемов работ**

на капитальный ремонт помещения и фасада ЦОП, расположенного г.Уфа,ул.Гагарина, 39/2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
|  | Фасад |  |  |
| 1 | Разборка металлической облицовки из сайдинга по металлическому каркасу | м2 | 30,94 |
| 2 | Разборка облицовки козырька из профнастила | м2 | 10,18 |
| 3 | Разборка оцинкованных обрамлений оконных откосов | м2 | 3,54 |
| 4 | Разборка оцинкованных обрамлений оконных отливов | м2 | 2,58 |
| 5 | Демонтаж рекламного короба 6х1,1х 0,3-1шт | тн | 0,1 |
| 6 | Разборка потолка козырька из пофнастила | м2 | 10 |
| 7 | Утепление фасада мин. плитой с устройством ветрозащитной пленки | м2 | 78,51 |
| 8 | Облицовка стен алюминиевыми панелями фасадными «вентилируемый фасад» по металл.каркасу | м2 | 109,15 |
| 9 | Установка оконных отливов | м2 | 6,83 |
| 10 | Установка оконных сливов | м2 | 5,49 |
| 11 | Облицовка колонн гладким окрашенным оцинкованным листом | м2 | 2,54 |
| 12 | Облицовка поверхности потолка козырька профилированным листом окрашенным по металлическому каркасу | м2 | 10 |
| 13 | Устройство обрамлений из оцинкованного уголка окрашенного | м | 14 |
| 14 | Уст –во обрамления оконных рам оцинкованным листомокрашен-ный в белыйцвет | м2 | 9,795 |
| 15 | Установка отливов по периметру фасада (примыкание кровли к фасаду) | м2 | 9,5 |
| 16 | Установка поручней,ограждений (хромированного ) | м | 2,75 |
|  | **Зал** |  |  |
| 1 | Демонтаж перегородки из ПВХ профиля остекленной | м2 | 13,54 |
| 2 | Демонтаж перегородки из ГКЛ | М2 | 7,09 |
| 3 | Снятие покрытие пола из линолеума | м2 | 14,4 |
| 4 | Разборка дощатых полов | м2 | 14,4 |
| 5 | Снятие пластиковых решеток 600х1200 | шт | 3 |
| 6 | Снятие решетки вентиляции | шт. | 1 |
| 7 | Демонтаж двери ДГ21х9 межкомнатной | шт | 2 |
| 8 | Разборка обшивки ниш из ГКЛ регистров отопления | м2 | 5,4 |
| 9 | Разборка телефонной будки из металлопласт.каркаса | тн | 0,1 |
| 10 | Разборка подвесного потолка Армстронг | м2 | 50,94 |
| 11 | Устройство гипсокартонной перегородки по металл.каркасу с звуко-изоляционным материалом 100мм | м2 | 24,08 |
| 12 | Кирпичная кладка проемов толщиной 0,4м | м3 | 2,214 |
| 13 | Обшивка стен из ГКЛ по метал.каркасу | м2 | 60,76 |
| 14 | Финишная шпаклевка стен подготовленных под покраску | м2 | 130,2 |
| 15 | Покраска стен акриловыми составами за 2 раза с добавлением колера | м2 | 130,2 |
| 16 | Установка приемного окна 800х3000мм из алюминиевого профиля (армированное стекло триплекс 6-8мм ) | м2 | 2,4 |
| 17 | Установка подоконной доски из ПВХ профиля шир.600мм  шир.500мм  шир800мм  шир.400мм | м  м  м  м | 2,4  2,82  6  3,1 |
| 18 | Устройство откосов из ГКЛ по метал.каркасу | м2 | 11,52 |
| 19 | Обшивка стойки из ГКЛ по метал.каркасу | м2 | 1,13 |
| 20 | Уст –во обрамления оконных рам оцинкованным листом окрашен-ный в белый цвет | М2 | 9,795 |
| 21 | Покраска регистров отопления до Ф100мм и радиаторов | м2 | 7,65 |
| 23 | Установка декоративных пластиковых решеток 600х1200мм  600х1500мм  600х900мм | шт  шт  шт | 3  1  1 |
| 24 | Устройство обшивки ниш для регистров и радиаторов из ГКЛ | м2 | 3,3 |
| 25 | Устройство бетонного основания толщ.100мм | м2 | 14,88 |
| 26 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.40мм | м2 | 50,94 |
| 27 | Устройство выравнивающего пола наливными смесями | м2 | 50,94 |
| 28 | Укладка напольного покрытия из плиток керамогранитных 600х600мм | м2 | 50,94 |
| 29 | Установка плинтусов керамических из керамогранита высотой 100мм | м | 39,72 |
| 30 | Установка дверного блока ДГ21х9 | шт | 2 |
| 31 | Установка противопожарной двери ДГ21х10 с доводчиком | шт | 1 |
| 32 | Врезка замка | шт | 3 |
| 33 | Установка замка на металлическую дверь (существующую) | шт | 1 |
| 34 | Установка двернойобналички | м | 15,3 |
| 35 | Установка подвесного потолка Армстронг 600х600 | м2 | 50,94 |
| 36 | Установка временной перегородки из ПВХ профиля | м2 | 14,08 |
| 37 | Установка двери ДГ21х9 в временную перегородку | шт | 1 |
| 38 | Штукатурка стен | м2 | 5,33 |
| 39 | Установка люков 200х300 ревизионных (метал.окрашенные) | шт | 5 |
| 40 | Замена грязезащитного покрытия | м2 | 2 |
|  | **Электромонтажные работы** |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников растровых встраиваемых | шт | 10 |
| 2 | Установка встраиваемых светильников растровых | шт | 12 |
| 3 | Устройство [гофротрубы ПВХ 20 мм легкая с протяжкой (зондом) серый](http://www.atomelectric.ru/index.php?id=5&kod=00883&rub1=19&rub2=5&rub3=0%20) | м | 200 |
| 4 | Установка шкафа управленияШРН-24-Пл | шт | 1 |
| 5 | Установка автоматов ИЭК ВА 47-29 1Р 16А | шт | 12 |
| 6 | Установка выключатели ИЭК ВА 47-29 1Р 25А | шт | 9 |
| 7 | Установка выключатели ИЭК ВА 47-29 3Р 50А 4,5кА С |  | 1 |
| 8 | Установка кабель-канал ИЭК 100x60мм парапет ПРАЙМЕР CKK40-100-060-1-K01 | м. | 14 |
| 9 | Прокладка кабеля силового ВВГ-Пнг 3х1,5 | м | 100 |
| 10 | Прокладка кабеля силового [Кабель ВВГ-Пнг 3х2,5](http://www.atomelectric.ru/index.php?id=5&kod=12698&rub1=17&rub2=1&rub3=4%20) | м | 115 |
| 11 | Прокладка кабеля силового [Кабель ВВГ-Пнг 3х4](http://www.atomelectric.ru/index.php?id=5&kod=12699&rub1=17&rub2=1&rub3=4%20) | м | 20 |
| 12 | Прокладка Кабель-канал ИЭК 100x60мм парапет ПРАЙМЕР CKK40-100-060-1-K01 | м | 14 |
| 13 | Установка соединитель на стык боковой 100×60 CKK-40D-SB60-K01 | шт. | 12 |
| 14 | Установка соединитель на стык лицевой 100×60 CKK-40D-SL75-K01 | шт. | 6 |
| 15 | Установка заглушка 100×60 CKK-40D-Z-100-060-K01 | шт. | 1 |
| 16 | Установка внутренний изменяемый угол 100×60 CKK-40D-X-100-060-K01 | шт. | 1 |
| 17 | Установка плоский изменяемый угол 100×60 CKK-40D-P-100-060-K01 | шт. | 2 |
| 18 | Установка розетки 2 модуля (белая) РКС-20-30-П  CKK-40D-RSZB2-K01-8шт,евророзетка 1 СП РС16-635 с з/к -5шт | шт | 13 |
| 19 | Установка рамка и суппорт на 4 модуля 45×45 CKK-40D-RSU4-075-K01 | шт. | 4 |
| 20 | Установка  [выключателя 1 СП С16-040](http://www.atomelectric.ru/index.php?id=5&kod=00266&rub1=4&rub2=10&rub3=0%20)- 2шт,  [выключателя 2 СП С56-0](http://www.atomelectric.ru/index.php?id=5&kod=00264&rub1=4&rub2=10&rub3=0%20)34-1шт | шт | 3 |
| 21 | Установка тепловой завесы | шт | 1 |
|  | **Система внутренней локальной сети** |  |  |
| 1 | Установка Кабель-канала 40х16 | м | 12 |
| 2 | Прокладка КабеляNIKOLANUTP 5E 4x2 | м | 305 |
| 3 | Установка розетка Ethernet RJ-45 кат | шт | 15 |
|  | **Система пожарной сигнализации и видеонаблюдения** |  |  |
| 1 | Установка Астра-5 извещательохранный | шт | 4 |
| 2 | Установка Астра-С датчик разбития стекла | шт | 4 |
| 3 | Установка Астра-Р | шт | 1 |
| 4 | Установка Астра-321 кнопка тревоги ручная с фиксатором | шт | 4 |
| 5 | Установка ИО-102-10 датчик магнитоконтактный накладной | шт | 5 |
| 6 | Установка ИО-102-26 датчик магнитоконтактный накладной | шт | 2 |
| 7 | Установка АКБ-7 А/ч аккумулятор необслуживаемый | шт | 1 |
| 8 | Установка Маяк-12 Коповещатель свето-звукавой | шт | 1 |
| 9 | Установка ИП-212-41 М извещательдымовой | шт | 14 |
| 10 | Установка УШК-01 (ВУОС) | шт | 10 |
| 11 | Установка Ключ-ТМ магнитный ключ | шт | 5 |
| 12 | Установка Рапан-20 блок резервного питания | шт | 1 |
| 13 | Установка Считыватель -2 | шт | 1 |
| 14 | Установка Сигнал-10 прибор приемно-контрольный, 10 шл. | шт | 1 |
| 15 | Прокладка Кабель КПС нг (А) FRLS 1\*2\*0,2 | м | 90 |
| 16 | Прокладка Кабель КПС нг (А) FRLS 2\*2\*0,2 | м | 30 |
| 17 | Прокладка кабель КСПВ 4\*0,5 | м | 120 |
| 18 | Прокладка Кабель ВВГ нг LS 3\*1,5 | м | 20 |
| 19 | Прокладка Кабель РК-75 3-34 | м | 80 |
| 20 | Прокладка Кабель ШВВП 2\*0,75 | м | 80 |
|  | **Система кондиционирования** |  |  |
|  | Установка кассетного кондиционера мощностью 7.0 квт. | шт | 1 |

**Сроки выполнения работ :**

Капитальный ремонт помещения и фасада ЦОП, расположенного г.Уфа,ул.Гагарина, 39/2

- до 22 декабря 2014г.

**Гарантийный срок :**

**К**апитальный ремонт помещения и фасада ЦОП, расположенного г.Уфа,ул.Гагарина, 39/2

- 60 месяцев