Приложение №1.1. к Извещению

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение монтажных и пуско-наладочных работ

Доставку и монтаж кондиционерного оборудования необходимо произвести на объектах связи ОАО «Башинформсвязь», расположенных в населённых пунктах по адресам, указанным в Приложении №4 по графику, согласованному с «Заказчиком». Расходные и монтажные материалы (эл. провод, вилки, медные и дренажные трубки, хладагент, датчики и т.д.), транспортные и командировочные расходы, аренда грузоподъёмных механизмов (при необходимости) входят в стоимость монтажных работ.

Внешний блок кондиционерного оборудования устанавливается на площадке крыши контейнера связи, который необходимо закрыть антивандальной решеткой.

Работники «Подрядчика», выполняющие работы по монтажусплит-систем кондиционирования должны быть оснащены лестницами-стремянками, автотранспортом, такелажными приспособлениями, инструментом, защитными средствами, средствами связи, технической документацией, производственными и должностными инструкциями, инструкциями по безопасному производству работ на высоте.

Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ заканчиваетсяподписанием акта выполненных работ, в котором содержится информация о дате, месте проведения работ, наименовании, марке оборудования. Ф.И.О. и подпись специалиста проводившего работы, а также Ф.И.О. и подпись ответственного лица от «Заказчика», принявшего выполненные работы.

Гарантия на оборудование и выполненные работы должна составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев.